# 地方毎の変換パラメータファイル

座標変換パラメータが格納されたファイルが，次の9個あります。

- TKY2JGD.par
- 北海道.par
- 東北.par
- 北陸.par
- 関東.par
- 中部.par
- 近畿.par
- 中国四国.par
- 九州沖縄.par

TKY2JGD.parは日本全国をカバーしています。これ以外のファイルが，ここで説明する地方毎の変換パラメータファイルです。

ファイル名が示す地方をカバーします。

地方毎の変換パラメータファイルは，そのカバーする範囲が隣接する地方と少しずつ重複しています。

これらの地方毎の変換パラメータファイルは，Finderから見えるどの場所に配置しても構いません。
ある地方毎の変換パラメータファイル（例えば，関東.par）を選択して，他の地方（例えば，北海道）の座標値を変換しようとした場合，通常，「3パラメータ」で変換されます。
たとえば，東北地方と関東地方の境界付近の変換パラメータは，"TKY2JGD.par"，"関東.par"，"東北.par"の３つのファイルに含まれますが，どのファイルを選択しても，変換結果は正確に一致します。ただし，変換パラメータファイルのVersion番号が異なる場合には，この限りではありません。

Windows用TKY2JGD.exeの場合

地方毎に変換処理を行う場合は，地方毎のファイルを使用した方が，日本全国をカバーするファイルを使用した場合に比較して，処理速度が10倍以上向上します。

ファイル容量は，TKY2JGD.parが約11MB，それ以外が1MB〜3MBです。

これらの地方毎の変換パラメータファイルは，ハードディスクのどのパスにおいても構いません。（TKY2JGD.parは，TKY2JGD.exeと同じフォルダ（通常，c:\Program Files\Tky2jgd\）におくと，TKY2JGD起動時に自動的に読み込まれます。）
変換パラメータファイルを選択するには，TKY2JGDの「ファイル」−「変換パラメータファイルの選択」で行います。

ある地方毎の変換パラメータファイル（例えば，関東.par）を選択して，他の地方（例えば，北海道）の座標値を変換しようとした場合，通常，「3パラメータ」で変換されます。なお，変換方法の設定は，「設定」−「設定画面の表示」−「変換方法の選択」で行うことができます。
たとえば，東北地方と関東地方の境界付近の変換パラメータは，"TKY2JGD.par"，"関東.par"，"東北.par"の３つのファイルに含まれますが，どのファイルを選択しても，変換結果は正確に一致します。ただし，変換パラメータファイルのVersion番号が異なる場合には，この限りではありません。

変換パラメータファイルのVersion番号は，ファイルの第１行にあります（例：Ver.2.1.1）。

地域毎の座標変換パラメータは，国土地理院測地部測地第二課を中心に作成されました。

# 離島のパラメータについて

離島の座標変換パラメータは，各地方のファイルに含まれています。もちろん，全国版のTKY2JGD.parにも含まれています。
基本的に，民間人が住んでいる離島の変換パラメータは用意しました。一方，無人島，面積の小さな島，岩礁，定期便のない島の中には変換パラメータを用意していない島もあります。

## 変換パラメータのある島（主なもの）

石垣島，徳之島，西表島，種子島，沖永良部島，沖縄本島，八丈島，宮古島，壱岐島，利尻島，屋久島，五島列島，礼文島，久米島，伊豆大島，伊豆新島，伊豆三宅，伊豆御蔵，喜界島，伊豆神津島，慶良間島，渡嘉敷島周辺，対馬，見島，佐渡島，甑島，隠岐島，奥尻島，奄美大島，小笠原諸島，宝島，小宝島，与論島，粟国島，男島及女島，草垣群島，与那国島，伊豆式根島，渡名喜島，伊平屋島，渡島小島，渡島大島，悪石島，口永良部島，伊豆利島，伊豆鵜渡根島，天売島，舳倉島，多良間島，薩摩竹島硫黄島，伊豆恩馳島，焼尻島，伊是名島，七ツ島，十島，口之島，中之島，諏訪之瀬島，臥蛇島，小臥蛇島，平島，南北大東島，伊豆青ヶ島，飛島，粟島，薩摩黒島，宇治群島

## 変換パラメータのない島（主なもの）

南鳥島，沖ノ鳥島，南硫黄島，硫黄島，北硫黄島，西之島，蘭萬波島，須美寿島，ベヨネーズ列岩，銭州，沖大東島，魚釣島，久六島，北方領土，横当島

### パラメータのカバー範囲（「地域毎の変換パラメータ」が存在する範囲を地方毎に図で示します）

|  |  | 北海道
|  | 北陸 | 東北
中国 四国 | 近畿 | 中部 | 関東
九州 沖縄 |  |  |

上の地方名をクリックすると，その地方のファイルがカバーする範囲を図で見ることができます。
パラメータが存在する場所を赤色で示しました。

このページの内容は、国土交通省国土地理院の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.2「測地成果2000のための座標変換ソフトウエアTKY2JGD」を使用し、佐藤昭が一部変更した内容です。(承認番号　国地企調発第438号　平成14年9月18日)