# BLconverterの使い方

## 起動と終了

## 基本的な使い方

## 使用例１…　地理座標値(緯度，経度)を変換する場合

## 使用例２…　平面直角座標値(X,Y)を変換する場合

## ファイル一括変換…　多くの座標値をまとめて変換する場合

## ヘルプを見るには

### ヘルプの見方　…　次の３つの見方があります

1. BLconverterプログラムを起動し，メニューから[ヘルプ]−[BLconverterヘルプ(?)]を選択して下さい。
2. 検索用のアプリケーションで，“BLconverterHelp”という名前のフォルダーを検索し，そのフォルダーの中のindex.htmlファイルアイコンをダブルクリックして下さい。
3. Help Viewerの「ヘルプセンター」から[BLconverterヘルプ]を選択して下さい。

※BLconverterプログラムの配置場所によって，３つすべてが利用可能とは限りません。

### ヘルプの説明

ヘルプは，html形式で記述されています。Help ViewerまたはWWWブラウザでご覧下さい。
トップページは，“index.html”です。

## 知られている不具合

1. 「TKY2JGD」での変換結果と、緯度・経度で0.00001秒、座標値で0.1mmの差が現れることがあります。「TKY2JGD」もBLconverterもdouble型の実数値で計算していますが、その計算精度ぎりぎりのところなのでどちらも正しいとしか言えません。
2. Mac OS X 10.2以前の環境で使用すると、「ツール」「ファイル読み込み...」の変換結果の表示が不揃いになります。
3. 国土地理院で変則図郭と呼んでいる25000分の１地形図の一部が検索できません。

このページの内容は、国土交通省国土地理院の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.2「測地成果2000のための座標変換ソフトウエアTKY2JGD」を使用し、佐藤昭が一部変更した内容です。(承認番号　国地企調発第438号　平成14年9月18日)

ホームに戻る