# パソコン環境とインストール

## どんなパソコンで動くの？

基本ソフトウェア | 次の基本ソフトウェア MacOSX 10.2 |
パソコン | 上記基本ソフトが稼動するパソコン
CPU | MacOSX 10.2が動作するCPU
メモリー | MacOSX　10.2が快適に動作する大きさをお勧めします。 メモリーが小さいとSwapで時間がかかることがあります。
ハードティスク容量 | アプリケーションとパラメーターファイル・標高データファイル・ジオイド高ファイルを格納できる容量を推奨します。 最小構成はアプリケーションだけですので、他のファイルがなくても動作します。 標高データファイルが最も大きな容量を必要とします。容量が確保できない場合にはCD-ROMを利用することもできます。 メモリーが少ない場合は，Swap領域（仮想メモリ領域）として十分な領域が実行時に必要です。

## インストール

1. アプリケーションをインストールする作業の必要はありません。
2. パラメーターファイル・標高データファイル・ジオイド高ファイルは総て国土地理院から有償・無償で配付されているデータですので、それぞれ配布元からの説明を参照して、適当な場所に配置して下さい。

> 注：既に他のバージョンのBLconverterが配置してある場合は，それを削除して入れ替えるだけです。

## アンインストール

> ゴミ箱へ入れるだけです。

このページの内容は、国土交通省国土地理院の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.2「測地成果2000のための座標変換ソフトウエアTKY2JGD」を使用し、佐藤昭が一部変更した内容です。(承認番号　国地企調発第438号　平成14年9月18日) v

ホームに戻る