# ２つの楕円体

BLconverterプログラムでは，以下の値を使用しています。

BLconverterプログラムでは，平面直角座標値⇔経緯度の換算，及び，3パラメータによる変換における経緯度⇔三次元直交座標値の換算（楕円体換算）で，以下の楕円体パラメータを使用しています。

2002年4月改正測量法施行前

### 日本測地系(Tokyo Datum)が準拠する
ベッセル(Bessel)楕円体の楕円体パラメータ

赤道長半径 a = 6377397.155 (m)
扁平率の逆数 f1 = 299.152813

2002年4月改正測量法施行後

### 世界測地系（日本測地系2011，JGD2011)が準拠する
ＧＲＳ80楕円体の楕円体パラメータ

赤道長半径 a = 6378137. (m)
扁平率の逆数 f1 = 298.257222101

このページの内容は、国土交通省国土地理院の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.2「測地成果2000のための座標変換ソフトウエアTKY2JGD」を使用し、佐藤昭が一部変更した内容です。(承認番号　国地企調発第438号　平成14年9月18日)