# BLconverterのヘルプ

本ファイルには，ご使用に際して重要な説明等が記載されています。「BLconverter」をご使用になる前にご一読くださるようお願いいたします。

## BLconverterとは

BLconverterは，「日本測地系（Tokyo Datum）：ベッセル楕円体」に準拠した座標値を，世界測地系「日本測地系2011(=ITRF2008系）：GRS80楕円体」の座標値に座標変換するプログラムです。

> ### 用語解説

- 「世界測地系」という言葉には広義と狭義があります。広義の世界測地系はITRF系やWGS84系等の総称です。一方，狭義の世界測地系は，平成１４年４月１日施行の改正測量法が基づく座標系です。狭義の世界測地系はITRF94系とITRF2008系とを日本に実現した日本測地系2011と同義です。BLconverter関連ヘルプで用いる世界測地系は，狭義の世界測地系です。
- ”TKY”は，法改正前の日本測地系の英語名”Tokyo Datum”に由来します。
- ”TKY2JGD”という言葉の中の”JGD”は，わが国に実現された世界測地系である”Japanese Geodetic Datum 2000（日本測地系2000）” を意味します。
- 日本測地系2011（世界測地系）に準拠した基準点座標成果が”測地成果2011”です。

## サイトマップ…　BLconverterヘルプhtmlファイルの全体関係図

今後，プログラム，ヘルプファイルは変更されることがあります。

このページの内容は、国土交通省国土地理院の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.2「測地成果2000のための座標変換ソフトウエアTKY2JGD」を使用し、佐藤昭が一部変更した内容です。(承認番号　国地企調発第438号　平成14年9月18日)